采购项目需求方案

采购部门：山东城市服务职业学院

采购代理机构：山东云尚建设项目管理有限公司

项目名称：西餐学院旧设备和小件搬迁项目

编制时间：2025年8月7日

一、项目概况及预算情况

本项目为山东城市服务职业学院西餐学院旧设备和小件搬迁项目。

项目预算：本项目预算为人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。

二、采购标的具体情况

一、项目概况

本项目为山东城市服务职业学院西餐学院旧设备和小件搬迁项目，共划分为1个包。供应商须对所报内容全部响应，报价若有遗漏则视为对采购人让利，供应商均应免费提供。

二、服务内容和要求

（一）西餐学院实训室搬迁要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层名称 | 编号 | 设备名称 | 规格（长\*宽\*高）mm | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 搬迁诚悦楼409两台，学府楼302一台 | BC04 | 高身趟门碗碟柜 | 1180\*480\*1750 | 台 | 3 | 搬迁设备 |
| 2 | 搬迁诚悦楼305 | BE13 | 双层工作台 | 1500\*800\*860 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| B1F西式快餐厨房-售卖区（以下设备都搬到此屋） | | | | | | | |
| 3 | 搬迁诚悦楼212 | BN11 | 东贝冰淇凌机(2KW/380V） | 540\*640\*1300 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 4 | 搬迁诚悦楼216 | BO07 | 不锈钢双门消毒柜 | 1200\*620\*1830 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 5 | 搬迁诚悦楼二层柠檬7 | BJ01 | 卧式冰箱（220V/0.71KW) | 1150\*550\*930 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 6 | 搬迁诚悦楼二层柠檬7 | BJ02 | 奶茶包装机（220V/1KW) | 255\*350\*555 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 7 | 搬迁诚悦楼二层柠檬7 | BJ03 | 台下式制冰机（220V/0.89KW) | 650\*620\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 8 | 搬迁诚悦楼二层柠檬7 | BJ04 | 糕点展示柜（220V/1KW) | 860\*580\*1240 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 9 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP01 | 挂墙洗手星盆连感应龙头 | 500\*400\*350+50 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 10 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP02 | 高身饼盆车 | 700\*690\*1700 | 台 | 3 | 搬迁设备 |
| 12 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP04 | 左单星盆双掩门柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 13 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP05 | 座台真空包装机(电功率：0.35KW/220V) | 580\*690\*480 | 台 | 1 | 搬迁设备 （SIRMAN） |
| 14 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP06 | 微波炉(电功率：2KW/220V) | 395\*488\*298 | 台 | 1 | 搬迁设备(PANASONIC) |
| 15 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP07 | 六抽屉柜连饼盆柜 | 1700\*700\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 16 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP08 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 1 | 搬迁设备（JIAMAI） |
| 17 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP09 | 不锈钢粉碎机(电功率：0.35KW/220V) | 380\*320\*270 | 台 | 1 | 搬迁设备 （SIRMAN） |
| 18 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP10 | 右单星盆柜连抽屉式垃圾柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 19 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP11 | 单门四抽屉雪柜（左机组）(电功率：0.31KW/220V) | 1200\*700\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备(星崎) |
| 20 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP12 | 电力面火炉(电功率：3.9KW/220V) | 640\*500\*470 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
| 21 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP13 | 电热万能蒸烤箱（6X1/1GN）(电功率：9.4KW/220V) | 935\*795\*830 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
| 22 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP14 | 单门饼盆冷藏雪柜(电功率：0.75KW/220V) | 930\*780\*760 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
| 23 | 搬迁诚悦楼211教室 | BP15 | 热风炉(电功率：5.5KW/220V) | 760\*1020\*500 | 台 | 1 | 搬迁设备 （雷鸟） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP16 | 饼盆柜 | 760\*1050\*1000 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17 | 西餐一体炉（含以下：BP17a、BP17b、BP17c、BP17d、BP17e、BP17f、BP17g、BP17h） | 5310\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17a | 单星盆柜（含豪华水龙头） | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17b | 工作柜 | 400\*920\*850 | 台 | 4 | 搬迁（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17c | 意粉炉(电功率：12KW/380V) | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17d | 四头电磁感应炉连焗炉(电功率：20KW+6KW/380V) | 1000\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17e | 单缸炸炉(电功率：12KW/380V) | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17f | 工作柜 | 200\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17g | 电力坑扒炉(电功率：5.25KW/380V) | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP17h | 多功能电炒锅(电功率：10KW/380V) | 800\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP18 | 双掩门工作柜 | 1200\*700\*870 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP19 | 台下式热水器(电功率：2.3KW/220V) | 500\*535\*400 | 台 | 1 | 搬迁设备 （捷宝） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP20 | 台下单门饮料柜(电功率：0.25KW/220V) | 500\*520\*700 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP21 | 工作柜连开口柜 | 1200\*700\*870 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP22 | 双门高身冷冻冰箱(电功率：0.47KW/220V) | 700\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP23 | 右单星盆柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP24 | 台下式制冰机(电功率：0.5KW/220V) | 610\*600\*770 | 台 | 1 | 搬迁设备 (Ice-0-Matic) |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP25 | 台下式洗杯机(电功率：5.2KW/380V) | 600\*665\*820 | 台 | 1 | 搬迁设备 (MEiKO) |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP26 | 台式碳烤炉(备用电位） | 700\*500\*500 | 台 | 1 | 搬迁设备 （KOPA) |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | BP26A | 座台家庭式电磁炉 | 360\*280\*60 | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI01 | 单玻璃门高身雪柜(电功率：0.36KW/220V) | 700\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI02 | 挂墙冲地龙头 | 400\*150\*400 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI03 | 左单星盆双掩门柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（100裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI04 | 双掩门工作柜 | 1200\*700\*850（100裙板） | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI05 | 单门四抽屉雪柜（左机组）(电功率：0.31KW/220V) | 1200\*700\*850（100裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI06 | 电力面火炉(电功率：3.9KW/220V) | 640X500X470 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | DI07 | 电热万能蒸烤箱（6格2/3GN）(电功率：6.9KW/380V) | 770\*635\*615 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI08 | 座台开水器（电功率：2KW/220V） | 212\*366\*471 | 台 | 1 | 搬迁设备 （INSTANT-MATE） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI09 | 左单星盆双掩门柜连滴水槽（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（100裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI10 | 单门饼盆冷藏雪柜(电功率：0.75KW/220V) | 930\*780\*675+80脚 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11 | 西餐一体炉（含以下：DI11a、DI11b、DI11c、DI11d、DI11e、DI11f） | 3915\*920\*890 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11a | 意粉炉(电功率：12KW/380V) | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11b | 单星盆柜连单温豪华水龙头 | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11c | 西餐工作柜 | 800\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11d | 四头电磁感应炉连焗炉(电功率：20KW+6KW焗炉/380V) | 1000\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11e | 电力2/3平1/3坑扒炉(电功率：10.2KW/380V) | 800\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | DI11f | 单缸炸炉(电功率：12KW/380V) | 400\*920\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ01 | 左单星盆双掩门柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ02 | 双掩门工作柜 | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 6 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ03 | 座台真空包装机(电功率：0.35KW/220V) | 580x690x480 | 台 | 1 | 搬迁设备 （SIRMAN） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ04 | 台式食品料理机(电功率：1KW/380V) | 341\*326\*326 | 台 | 1 | 搬迁设备 (福维克) |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ05 | 微波炉(电功率：1.6KW/220V) | 500\*350\*300 | 台 | 1 | 搬迁设备 (美的) |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ06 | 台下式制冰机(电功率：0.25KW/220V) | 450\*670\*870 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ07 | 商用蔬果榨汁机(电功率：0.5KW/220V) | 480\*230\*220 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ08 | 不锈钢粉碎机(电功率：0.35KW/220V) | 380\*320\*270 | 台 | 4 | 搬迁设备 （SIRMAN） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ09 | 碎冰机(电功率：0.13KW/380V) | 236\*353\*474 | 台 | 2 | 搬迁设备  （Santos） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ10 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 5 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ11 | 右单星盆双掩门柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ12 | 挂墙冲地龙头 | 400\*150\*400 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | DJ12A | 挂墙冲地龙头 | 400\*150\*400 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ13 | 单通趟门工作柜 | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 9 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ14 | 右单星盆三掩门柜(星盆底部垃圾粉碎机）含单温水龙头 | 1500\*700\*850（150裙板） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DJ15 | 左单星盆三掩门柜(星盆底部垃圾粉碎机）含单温水龙头 | 1500\*700\*850（150裙板） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ16 | 电力四头平头炉(电功率：9.2KW/380V) | 700\*700\*850（150裙板） | 台 | 10 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ17 | 电力面火炉连支撑架(电功率：3.9KW/220V) | 640\*500\*470 | 台 | 4 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁学府楼301，302教室 | DJ18 | 电力面火炉(电功率：4KW/220V) | 600\*450\*500 | 台 | 5 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ20 | 四抽屉雪柜（左机组）(电功率：0.44KW/220V) | 1500\*760\*850（150裙板） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ21 | 四门高身冷冻雪柜(电功率：0.83KW/220V) | 1400\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ22 | 四门高身冷藏雪柜(电功率：0.77KW/220V) | 1400\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ23 | 拖把清洁工具柜 | 850\*700\*1890 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DJ24 | 电热万能蒸烤箱（6X1/1GN）(电功率：9.4KW/220V) | 935\*795\*830 | 台 | 5 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | DJ24A | 单门饼盆冷藏雪柜(电功率：0.75KW/220V) | 930\*780\*675+80脚 | 台 | 2 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | DJ24B | 双掩门工作柜 | 1200\*700\*800+脚150 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK01 | 左单星盆三掩门柜（含单温水龙头 | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK02 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 1 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK03 | 双掩门工作柜 | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 6 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK04 | 台下式制冰机(电功率：0.25KW/220V) | 450\*670\*870 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK05 | 不锈钢粉碎机(电功率：0.35KW/220V) | 380\*320\*270 | 台 | 1 | 搬迁设备 （SIRMAN） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK06 | 不锈钢绞肉机(电功率：1.1KW/220V) | 480\*200\*410 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK07 | 静音外壳酒吧搅拌机（电功率：220V/1.8KW) | 480\*230\*220 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK08 | 倾斜式全自动切片机(电功率：0.36KW/220V) | 560\*450\*450 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK09 | 微波炉(电功率：1.6KW/220V) | 500\*350\*300 | 台 | 1 | 搬迁设备 (美的) |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK10 | 座台真空包装机(电功率：0.35KW/220V) | 580x690x480 | 台 | 1 | 搬迁设备 （SIRMAN） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK11 | 右单星盆三掩门柜（含单温水龙头） | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK12 | 电热万能蒸烤箱（6//1GN）(电功率：10.4KW/380V) | 935\*795\*830 | 台 | 5 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK13 | 单通趟门工作柜 | 1200\*700\*850（150裙板） | 台 | 9 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK14 | 单门饼盆冷藏雪柜(电功率：0.75KW/220V) | 930\*780\*675+80脚 | 台 | 2 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK15 | 左单星盆三掩门柜(星盆底部垃圾粉碎机）（含单温水龙头） | 1500\*700\*850（150裙板） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK16 | 四头平头炉(电功率：9.2KW/380V) | 700\*700\*850（150裙板） | 台 | 10 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼305教室 | DK17 | 右单星盆三掩门柜(星盆底部垃圾粉碎机）（含单温水龙头） | 1500\*700\*850（150裙板） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK18 | 电力面火炉(电功率：3.9KW/220V) | 640\*500\*470 | 台 | 4 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK19 | 四抽屉平台雪柜（左机组）(电功率：0.44KW/220V) | 1500\*760\*850（150裙板） | 台 | 6 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK20 | 拖把清洁工具柜 | 850\*700\*1890 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK21 | 四门高身冷藏雪柜(电功率：0.77KW/220V) | 1400\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK22 | 四门高身冷冻雪柜(电功率：0.83KW/220V) | 1400\*800\*2000 | 台 | 2 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK23 | 单门消毒柜(电功率：0.99KW/220V) | 580\*480\*1650 | 台 | 1 | 搬迁设备 （康庭） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK24 | 座台式毛巾柜(电功率：0.4KW/220V) | 430\*340\*650 | 台 | 1 | 搬迁设备 （康庭） |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | DK25 | 挂墙冲地龙头 | 400\*150\*400 | 个 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼大厅水吧 | DN08 | 半自动咖啡机(电功率：6.2KW/380V) | 800\*580\*560 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼大厅水吧 | DN09 | 咖啡磨豆机(电功率：0.7KW/220V) | 220\*400\*620 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB01 | 速冻柜(电功率：1.41KW/220V) | 800\*800\*1300 | 台 | 1 | 搬迁设备 （阿瑞德） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB02 | 双层工作台 | 950\*780\*790 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB03 | 单通趟门工作柜 | 1500\*780\*790（脚150） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB04 | 台式食品切割搅拌机(电功率：0.55KW/220V) | 200x280x350 | 台 | 1 | 搬迁设备 (Robot-coupe) |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB05 | 台下式制冰机(电功率：0.5KW/220V) | 500\*580\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （海克） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB06 | 活动不锈钢面粉车 | 550\*550\*500 | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB07 | 12盘高身饼盆车 | 470\*630\*1500 | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB08 | 和面机(电功率：3.5KW/220V) | 500\*720\*1100 | 台 | 2 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB08a | 和面机(电功率：2.4KW/220V) | 770\*430\*810 | 台 | 1 | 搬迁设备 （恒联） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB09 | 落地酥皮机(电功率：0.56KW/220V) | 2550\*880\*1180 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB09a | 落地酥皮机(电功率：0.75KW/220V) | 2950\*1100\*1180 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB10 | 四门高身冷冻雪柜(电功率：0.7KW/220V) | 1200\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （HISAKAGE） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB11 | 四门高身冷藏雪柜(电功率：0.34KW/220V) | 1200\*800\*2000 | 台 | 2 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB12 | 热风炉支撑架 | 800\*900\*910 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB13 | 热风炉(电功率：9.6KW/380V) | 800\*1250\*630 | 台 | 1 | 搬迁设备 （Sun-MATE） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB14 | 热风炉支撑架 | 780\*1010\*910 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB14A | 热风炉(电功率：9.6KW/380V) | 800\*1070\*500 | 台 | 1 | 搬迁设备 （Sun-MATE） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB15 | 电力24盘蒸饭车(电功率：24KW/380V) | 1440\*550\*1600 | 台 | 1 | 搬迁设备 （鲁冠） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB16 | 拖把工具柜 | 1200\*600\*1900 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB17 | 自动分割搓圆机(电功率：0.75KW/380V) | 520\*450\*1300 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB18 | 台式面包切片机(电功率：0.2KW/220V) | 570\*760\*730 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB19 | 四层层架 | 1700\*500\*1750 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB20 | 速冻柜(电功率：0.75KW/220V) | 800\*800\*1010 | 台 | 2 | 搬迁设备 (U-STAR) |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB21 | 三层六盘电焗炉(电功率：19.8KW/380V) | 1340\*1050\*1830 | 台 | 3 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB21a | 三层六盘电焗炉(电功率：18.6KW/380V) | 1150\*1200\*1850 | 台 | 1 | 搬迁设备 （KOLB) |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB22 | 单门36盘发酵箱带冷藏(电功率：2.5KW/220V) | 780\*1150\*2170 | 台 | 3 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB23 | 双层工作台 | 1500\*600\*790 | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB24 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 10 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁诚悦楼206教室 | FB25 | 云石面双通一组三抽屉柜连双通趟门柜连嵌入星盆 | 1960\*960\*790（脚150） | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼211教室 | FB27 | 挂墙冲地龙头 | 400\*150\*400 | 个 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC01 | 单星盆掩门柜（含单温水龙头) | 600\*600\*850(脚150) | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC02 | 台下式制冰机(电功率：0.5KW/220V) | 500\*580\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （海克） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC03 | 活动不锈钢面粉车 | 550\*550\*500 | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC04 | 自动分割搓圆机(电功率：0.75KW/380V) | 520\*450\*1300 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC05 | 和面机(电功率：2.4KW/220V) | 770\*430\*810 | 台 | 1 | 搬迁设备 （恒联） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC06 | 和面机(电功率：3.5KW/220V) | 500\*720\*1100 | 台 | 2 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC07 | 压面机(电功率：2KW/380V) | 580\*420\*890 | 台 | 1 | 搬迁设备 (银鹰) |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC08 | 座台式酥皮机(电功率：0.56KW/380V) | 1770\*820\*620 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC09 | 四门高身冷藏雪柜(电功率：0.34KW/220V) | 1200\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC10 | 四门高身冷冻雪柜(电功率：0.7KW/220V) | 1200\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC11 | 四门高身冷藏雪柜(电功率：0.34KW/220V) | 1200\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC12 | 可乐展示柜(电功率：0.5KW/220V) | 520\*550\*1720 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC13 | 12盘高身饼盆车 | 470\*630\*1500 | 台 | 3 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC14 | 热风炉支撑架 | 800\*900\*910 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC15 | 热风炉(电功率：9.6KW/380V) | 800\*1200\*500 | 台 | 1 | 搬迁设备 （Sun-MATE） |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC16 | 电力12盆蒸饭车(电功率：12KW/380V) | 700\*550\*1600 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC17 | 落地式电力油炸机(电功率：9KW/380V) | 805\*600\*770 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC18 | 拖把工具柜 | 1200\*600\*1900 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC19 | 四层层架 | 1700\*500\*1750 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC20 | 搅拌机(电功率：1.13KW/380V) | 480\*380\*600 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC21 | 落地式酥皮机(电功率：0.75KW/380V) | 2550\*880\*1180 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC22 | 台式面包切片机(电功率：0.2KW/220V) | 570\*760\*730 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC23 | 云石面双层工作台 | 1840\*800\*810(脚150） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC24 | 四层层架 | 1700\*500\*1750 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC25 | 12盘高身饼盆车 | 470\*630\*1500 | 台 | 3 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC26 | 单门36盘发酵箱带冷藏(电功率：2.5KW/220V) | 780\*1150\*2170 | 台 | 2 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼209教室 | FC27 | 单门36盘发酵箱带冷藏(电功率：2.5KW/220V) | 780\*1150\*2170 | 台 | 1 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC28 | 三层六盘电焗炉(电功率：19.8KW/380V) | 1340\*1050\*1830 | 台 | 3 | 搬迁设备 （好麦） |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC29 | 速冻柜(电功率：0.75KW/220V) | 800\*800\*1010 | 台 | 2 | 搬迁设备 (U-STAR) |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC30 | 双通一组三抽屉柜连双通趟门柜连嵌入星盆（含单温水龙头) | 1960\*960\*790（脚150） | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼207教室 | FC31 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 16 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD01 | 落地式酥皮机(电功率：0.6KW/380V) | 2900\*1072\*1330 | 台 | 1 | 搬迁设备 （KOLB) |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD02 | 五抽屉平台冷藏雪柜(电功率：0.44KW/220V) | 1800\*750\*760 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD03 | 台下式制冰机(电功率：0.5KW/220V) | 600\*580\*1200 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD04 | 单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800（脚150） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD05 | 热风炉支撑架 | 900\*820\*890 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD06 | 热风炉(电功率：9KW/380V) | 840\*935\*625 | 台 | 1 | 搬迁设备 （KOLB) |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD07 | 三层九盘电焗炉(电功率：27KW/380V) | 1330\*920\*1840 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室外通道 | FD08 | 三层九盘电焗炉(电功率：27KW/380V) | 1330\*920\*1840 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD09 | 三层六盘电焗炉(电功率：19.8KW/380V) | 1330\*1110\*1750 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD10 | 三层六盘电焗炉(电功率：19.8KW/380V) | 1300\*1100\*1740 | 台 | 1 | 搬迁设备 (双麦) |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD11 | 三层六盘电焗炉(电功率：18.6KW/380V) | 1150\*1120\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 （KOLB) |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD12 | 18盘高身饼盆车 | 700\*520\*2400 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD13 | 12盘高身饼盆车 | 470\*630\*1500 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD14 | 单门10盘醒发箱（电功率：2.7KW/220V） | 500\*710\*1560 | 台 | 1 | 搬迁设备 （恒联） |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD15 | 双玻璃门发酵柜 （电功率：2.7KW/220V） | 970\*680\*1850 | 台 | 1 | 搬迁设备 (Proofer) |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD16 | 活动不锈钢面粉车 | 550\*550\*500 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD17 | 速冻柜(电功率：0.86KW/220V) | 800\*800\*1010 | 台 | 1 | 搬迁设备 （冰立方） |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD18 | 四门高身冷冻雪柜(电功率：0.7KW/220V) | 1200\*800\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD19 | 四门高身双温雪柜(电功率：0.85KW/220V) | 1200\*700\*1960 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD20 | 四门高身双温雪柜(电功率：0.85KW/220V) | 1200\*700\*1960 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD21 | 搅拌机(电功率：0.75KW/380V) | 1200\*700\*1960 | 台 | 1 | 搬迁设备 （恒联） |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD22 | 压面机(电功率：2KW/380V) | 580\*420\*890 | 台 | 1 | 搬迁设备 (银鹰) |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD23 | 单星盆工作台（含单温水龙头) | 1500\*600\*800+200背板 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD24 | 高身趟门碗碟柜 | 1180\*480\*1750 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD25 | 座台单缸炸炉（电功率：6.58KW/380V） | 600\*600\*430 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD26 | 电力双缸炸炉（电功率：24KW/380V） | 700\*700\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD27 | 电饼档(电功率：4.8KW/380V) | 650\*760\*780 | 台 | 2 | 搬迁设备 (兴都) |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD28 | 电磁单头大炒炉连小炒炉（电功率：18KW+15KW/380V） | 2200\*1100\*810+450 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD29 | 电力24盘蒸饭车(电功率：24KW/380V) | 1440\*550\*1600 | 台 | 1 | 搬迁设备 （鲁冠） |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD30 | 云石面趟门工作热柜(电功率：3KW/220V) | 1800\*750\*800（脚150） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD31 | 云石面趟门工作热柜(电功率：3KW/220V) | 1800\*760\*800（脚150） | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD32 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 4 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FD33 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 3 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD34 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 4 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FD35 | 木面案板台 | 1800\*800\*800 | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FD36 | 木面案板台 | 2050\*1050\*820 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE01 | 右单星盆柜连抽屉柜（含冷热摇摆星盆龙头） | 1200\*700\*850(背板150+50）(裙板150) | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE02 | 挂墙冲地龙头 | 400\*150\*400 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE03 | 双掩门工作柜 | 1200\*700\*850(背板150+50）(裙板150) | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE04 | 倾斜式全自动切片机(电功率：0.36KW/220V) | 560\*450\*450 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE05 | 台式食品料理机(电功率：1KW/380V) | 341\*326\*326 | 台 | 1 | 搬迁设备 (福维克) |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE06 | 单掩门工作柜 | 500\*700\*850(背板150+50）(裙板150) | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼(301外通道) | FE07 | 拖把工具柜 | 1200\*600\*1900 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FE08 | 微波炉(电功率：1.6KW/220V) | 500\*350\*300 | 台 | 1 | 搬迁设备 (美的) |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE09 | 单门饼盆冷藏雪柜(电功率：0.75KW/220V) | 930\*780\*800（脚100） | 台 | 2 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 城悦楼搬迁诚悦楼214教室教室 | FE10 | 万能烤箱20X1/1GN（电功率：37KW/380V） | 910\*82\*1880 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | FE11 | 四门高身双温雪柜(电功率：0.85KW/220V) | 1200\*800\*1960 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼409教室 | FE12 | 单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800（脚150） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼303教室 | FE13 | 单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800（脚150） | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼409教室 | FE14 | 四门高身双温雪柜(电功率：0.85KW/220V) | 1200\*800\*1960 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE15 | 电磁单头小炒炉（电功率：15KW/380V） | 1050\*1050\*800+400背板厚度80 | 台 | 1 | 搬迁设备 (沁鑫） |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE16 | 西餐工作柜 | 400\*930\*850 | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE17 | 万能烤箱6X1/1GN(电功率：12.5KW/380V) | 910\*820\*900 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE18 | 电力2/3平1/3坑扒炉(电功率：10.2KW/380V) | 800\*930\*850 | 台 | 8 | 搬迁设备（ANGELOPO） |
|  | 搬迁诚悦楼409教室 | FE19 | 单通趟门工作柜调料柜 | 1500\*600\*800（脚150） | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼409教室 | FE20 | 燃气双头小炒炉 | 2000\*1040\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼409教室 | FE21 | 燃气双头煲仔炉 | 500\*1000\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE22 | 右单星盆双掩门柜（含冷热摇摆星盆龙头） | 1500\*700\*800（脚150） | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FE23 | 五抽屉平台冷藏雪柜(电功率：0.44KW/220V) | 1800\*750\*800 | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FE24 | 左单星盆柜连抽屉柜（含冷热摇摆星盆龙头） | 1500\*700\*800（脚150） | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FE25 | 电力四头平头炉连焗炉（电功率：20KW+6KW焗炉/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 4 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FE26 | 煮面炉连暖汤池（电功率：12KW/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 4 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FE27 | 电力平扒炉连焗炉（电功率：12KW+6KW焗炉/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 4 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FE28 | 电力烧烤炉（电功率：12KW/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 4 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼301教室 | FE29 | 电力单缸炸炉（电功率：12KW/380V） | 400\*900\*800 | 台 | 4 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FG09 | 四门高身低温雪柜(电功率：0.83KW/220V) | 1400\*810\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FG10 | 四门高身高温雪柜(电功率：0.56KW/220V) | 1400\*810\*2000 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FG12 | 四抽屉冷藏雪柜(电功率：0.44KW/220V) | 1200\*700\*800脚150 | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FG15 | 电力四头感应炉连下柜(电功率：20KW/380V) | 800\*920\*800 | 台 | 8 | 搬迁设备 (ANGELOPO) |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FG16 | 工作柜 | 800\*920\*800 | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼214教室 | FG20 | 电热万能蒸烤箱（6格迷你型GN2/3）(电功率：10.4KW/380V) | 920\*901\*785 | 台 | 1 | 搬迁设备 (ANGELOPO) |
|  | 搬迁诚悦楼307教室 | FG25 | 电热万能蒸烤箱（6格1/1GN）(电功率：10.4KW/380V) | 920\*901\*785 | 台 | 2 | 搬迁设备 (ANGELOPO) |
|  | 搬迁诚悦楼216教室 | FG32 | 电热万能蒸烤箱（6格迷你型GN2/3）(电功率：5.7KW/380V) | 655\*567\*555 | 台 | 1 | 搬迁设备 (RATIONAL) |
|  | 搬迁诚悦楼409教室 | FG33 | 电热万能蒸烤箱（6格迷你型GN2/3）(电功率：5.7KW/380V) | 6655\*567\*555 | 台 | 1 | 搬迁设备 (RATIONAL) |
| 249 | 搬迁学府楼303教室 | FI03 | 单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 290 | 搬迁学府楼303教室 | FI04 | 云石面单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 291 | 搬迁诚悦楼206教室 | FI05 | 云石面单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB01 | 座台式小烤箱（电功率：3KW/220V） | 660\*652\*440 | 台 | 1 | 搬迁设备 （海氏） |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB02 | 云石面单通趟门工作柜 | 1500\*600\*800（脚150） | 台 | 6 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB03 | 桌上型打蛋机(电功率：0.45KW/220V) | 535\*400\*215 | 台 | 3 | 搬迁设备 （JIAMAI） |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB04 | 台式食品切割搅拌机(电功率：0.55KW/220V) | 200x280x350 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB05 | 微波炉(电功率：2KW/220V) | 395\*488\*298 | 台 | 1 | 搬迁设备 (PANASONIC) |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB06 | 台下式制冰机(电功率：0.5KW/220V) | 700\*650\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB07 | 云石面双门平台雪柜（左机组）(电功率：0.24KW/220V) | 1200\*750\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB08 | 单门高身红酒柜(电功率：0.25KW/220V) | 500\*600\*1620 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB09 | 热风炉(电功率：8.1KW/220V) | 835\*890\*580 | 台 | 1 | 搬迁设备 （KOLB) |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB10 | 热风炉支撑架 | 840\*870\*1010 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB11 | 电力12盆蒸饭车(电功率：12KW/380V) | 670\*600\*1670 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB12 | 电饼档(电功率：4.8KW/380V) | 650\*760\*780 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB13 | 四门高身冷冻雪柜(电功率：0.7KW/220V) | 1200\*850\*1950 | 台 | 1 | 搬迁设备 （海德立） |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB14 | 15盘高身饼盆车 | 700\*510\*2000 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB15 | 13盘高身饼盆车 | 700\*510\*165 | 台 | 3 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB16 | 拖把工具柜 | 1400\*750\*1820 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB17 | 四门高身冷藏雪柜(电功率：0.58KW/220V) | 1400\*800\*1980 | 台 | 1 | 搬迁设备 （浙江永景） |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB18 | 速冻柜(电功率：1.41KW/220V) | 800\*800\*1300 | 台 | 1 | 搬迁设备 （阿瑞德） |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB19 | 一层一盘烤箱(电功率：2.8KW/220V) | 890\*710\*410 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB20 | 速冻柜(电功率：0.86KW/220V) | 800\*800\*1010 | 台 | 1 | 搬迁设备 （冰立方） |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB21 | 云石面右星盆单通趟门柜（含单温星盆龙头） | 2200\*965\*800（脚150） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB22 | 云石面左星盆单通趟门柜（（含单温星盆龙头） | 2200\*965\*800（脚150） | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB23 | 云石面双层工作台 | 2000\*750\*800 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼304教室 | HB24 | 电层炉三层六盘（(电功率：18KW/380V) | 1330\*1110\*1750 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD01 | 台下式制冰机(电功率：0.5KW/220V) | 700\*650\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD02 | 落地式饮水机 | 280\*280\*850 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD03 | 云石面双层工作台 | 1600\*750\*790(150脚) | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD04 | 微波炉(电功率：2KW/220V) | 395\*488\*298 | 台 | 1 | 搬迁设备 (PANASONIC) |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD05 | 云石面单通趟门柜 | 1500\*750\*790（脚150） | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD06 | 云石面双门平台雪柜（左机组）(电功率：0.24KW/220V) | 1200\*750\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎) |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD07 | 台式食品切割搅拌机(电功率：0.55KW/220V) | 200x280x350 | 台 | 1 | 搬迁设备 (Robot-coupe) |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD09 | 微波炉(电功率：2KW/220V) | 395\*488\*298 | 台 | 1 | 搬迁设备 (PANASONIC) |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD10 | 12盘高身饼盆车 | 700\*500\*1700 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD11 | 电力三层六盘烤箱（电功率：19.8KW/380V） | 1250\*820\*1560 | 台 | 1 | 搬迁设备 (兴都) |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD12 | 云石面左星盆单通趟门柜（含单温星盆龙头） | 2250\*1000\*790（脚150） | 台 | 5 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD13 | 云石面右星盆单通趟门柜（含单温星盆龙头） | 2250\*1000\*790（脚150） | 台 | 4 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD14 | 座台式糖艺灯 | 440\*340\*500 | 台 | 11 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD15 | 云石面工作台 | 2000\*750\*790 | 台 | 2 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼204教室 | HD16 | 拖把工具柜 | 1400\*750\*1820 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁图信楼332教室 | HE01 | 砧板工作台 | 1600\*800\*800 | 台 | 8 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁图信楼332教室 | HE02 | 砧板工作台 | 1500\*800\*860 | 台 | 7 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁图信楼332教室 | HE03 | 砧板工作台 | 1600\*800\*860 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁学府楼302教室 | HE05 | 电力烧烤炉（电功率：12KW/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | HE06 | 电力平扒炉（电功率：12KW/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | HE07 | 单缸炸炉(电功率：12KW/380V) | 400\*900\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | HE08 | 煮面炉连暖汤池（电功率：12KW/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁学府楼302教室 | HE09 | 电力四头平头炉连焗炉（电功率：20KW+6KW焗炉/380V） | 800\*900\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 （佳斯特） |
|  | 搬迁图信楼332教室 | HE10 | 双门平台冷藏雪柜(维修子弹脚)(电功率：0.5KW/220V) | 1800\*7800\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼212教室 | JB08 | 半自动咖啡机(电功率：6.2KW/380V) | 800\*580\*560 | 台 | 11 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼212教室 | JB09 | 咖啡磨豆机(电功率：0.7KW/220V) | 220\*400\*620 | 台 | 13 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼212教室 | JB10 | 摩天轮烘豆机(电功率：1.6KW/380V) | 650\*760\*1600 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
|  | 搬迁诚悦楼212教室 | JB10a | 烘豆机(电功率：3.13KW/380V) | 780\*480\*750 | 台 | 1 | 搬迁设备 |
| 344 | 搬迁诚悦楼212教室 | JB11 | 台下式制冰机(电功率：0.3KW/220V) | 460\*650\*800 | 台 | 1 | 搬迁设备 (星崎） |

1.方案制定

制定出符合校方要求的设备详细搬迁方案，确定好搬迁车辆、人员、工具以及搬运顺序等细节问题。

2.现场考察

安排专人与校方在7个工作日内完成对所有设备进行数量清点，标记原房间号等信息，并对外观及功能进行检查登记。

3.搬迁实施

搬迁工作要集中进行，要在40个工作日内完成。

拆卸过程：拆卸过程中保证设备和易损件完好，禁止暴力拆卸，以便二次利用。如拆卸过程中出现不可避免的损坏，必须向校方报批，登记备案。

清洗维护：设备拆卸后在原地进行清洁清洗，要求设备可见面（非内部）干净无油污，非可见面无堆积油泥。设备内部（如蒸饭车、消毒柜、冰箱、烤箱等）清洁干净，无卫生死角。清洗设备时必须保证设备电气设备指标不受影响。设备清洗完毕由校方使用人确认无问题后登记备案。清洗完毕的设备用塑料膜进行保护，防止二次污染。

运输过程：设备运输过程中要轻抬轻放，避免磕碰。精密仪器需单独包装运输。设备按图纸搬运至学校指定位置，不得随意摆放。如果实施过程中指定位置发生变更，需要按照校方要求调整到新位置。

安装过程：设备搬运到位后，要进行安装和调试工作，确保设备的正常运行。4KW以上电气设备电源线连接时必须挂锡或压铜管，接头错开，缠防水胶带不得低于三层，外套阻燃线管。给水点位与厨房设备进水点位采用包塑铜管连接，冲地龙头采用包塑铜管连接，保证横平竖直。厨房设备排水管现场为铸铁管，星盆口排水采用PVC排水管与铸铁管连接。所有原有利旧设备，确保厨房设备安装完成面高度在800-850mm范围确保平整。所有设备安装完毕后进行通电调试。

卫生清理：设备安装调试完毕后，对设备原现场及及新的场地进行卫生清理，达到交付使用条件。

设备交接：无条件配合校方进行行数量清点、外观检查及设备测试，对使用人员进行使用和日常保养培训，使用人员签字确认后交接完成。

设备保修：对所有因本次安装引起的设备问题免费保修1年。

（二）实训室搬迁配套新设备采购要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 搬迁教室名称 | 配套编号 | 设备名称 | 规格  （长\*宽\*高）mm | 技术描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 新增 | 配BP04 | 双孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距2约03mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 2 | 新增 | 配BP10 | 双孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 3 | 新增 | 配BP23 | 双孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 4 | 新增 | BP33 | 加装台下式软水机（配万能烤箱，编号BP13） | 约155\*120\*560 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.进水压力(Mpa)：约0.1-0.4； 3.进水温度（℃）：约5~38； 4.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 5.树脂滤芯：通过离子交换树脂实现钙、镁离子置换,降低水质硬度,去除水垢。并减少铜、锌等重金属含量含有微量银离子,对细菌有一定的抑制作用； 6.混水调节阀（内置滤头中），根据各地水质情况和使用需求设置； 7.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 5 | 新增 | BP34 | 加装净水超滤机(开水器用) | 约155\*120\*610 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约7000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯：滤精度≤0.5微米（有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 新增 | BP35 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用），编号BP24 | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; |  | 1 |
| 7 | 新增 | 配DI03 | 双孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 8 | 新增 | 配DI09 | 双孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 9 | 新增 | DI17 | 加装紫外线净水超滤机（直饮水用）（配编号DI03） | 约273\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 套 | 1 |
| 10 | 新增 | DI18 | 加装台下式软水机（接入万能烤箱）（配编号DI08） | 约155\*120\*560 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.进水压力(Mpa)：约0.1-0.4； 3.进水温度（℃）：约5~38； 4.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 5.树脂滤芯：通过离子交换树脂实现钙、镁离子置换,降低水质硬度,去除水垢。并减少铜、锌等重金属含量含有微量银离子,对细菌有一定的抑制作用； 6.混水调节阀（内置滤头中），根据各地水质情况和使用需求设置； 7.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 11 | 新增 | DI19 | 加装净水超滤机(开水器用)（配编号DI07） | 约155\*120\*610 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约7000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯：滤精度0.5微米（有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 12 | 新增 | 配DJ01 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 13 | 新增 | 配DJ11 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 14 | 新增 | 配DJ14 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 15 | 新增 | 配DJ15 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 16 | 新增 | DJ37 | 加装台下式软水机（接入万能烤箱）（配编号DJ24） | 约155\*120\*560 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.进水压力(Mpa)：约0.1-0.4； 3.进水温度（℃）：约5~38； 4.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 5.树脂滤芯：通过离子交换树脂实现钙、镁离子置换,降低水质硬度,去除水垢。并减少铜、锌等重金属含量含有微量银离子,对细菌有一定的抑制作用； 6.混水调节阀（内置滤头中），根据各地水质情况和使用需求设置； 7.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 17 | 新增 | DJ38 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）（配编号DJ06） | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; |  | 1 |
| 18 | 新增 | 配DK01 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 19 | 新增 | 配DK11 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 20 | 新增 | 配DK11 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 21 | 新增 | 配DK15 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 22 | 新增 | 配DK17 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 23 | 新增 | DK38 | 加装台下式软水机（接入万能烤箱）（配编号DK12） | 约155\*120\*560 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.进水压力(Mpa)：约0.1-0.4； 3.进水温度（℃）：约5~38； 4.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 5.树脂滤芯：通过离子交换树脂实现钙、镁离子置换,降低水质硬度,去除水垢。并减少铜、锌等重金属含量含有微量银离子,对细菌有一定的抑制作用； 6.混水调节阀（内置滤头中），根据各地水质情况和使用需求设置； 7.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 24 | 新增 | DK41 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号DK04 | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度≤0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |
| 25 | 新增 | 配FB25 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 8 |
| 26 | 新增 | FB33 | 加装净水超滤机(电局烤箱、醒发箱专用) | 约298\*120\*640mmH | 1.净水产量(L/h)：约600: 2.额定总净水量（L）：约9000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4: 4.进水温度（"C）：约5~38: 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙： 6.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯2支并联：滤精度0.5微米（有效吸附水中余氣、异色、改善水质口感）： 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口 | 个 | 1 |
| 27 | 新增 | 配FB35 | 20mm厚云石台面（更换大理石台面） | 约2000\*1000\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 8 |
| 28 | 新增 | 配FB36 | 20mm厚云石台面 | 约1550\*620\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 4 |
| 29 | 新增 | FB37 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号FB05 | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度≤0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |
| 30 | 新增 | FB39 | 加装不锈钢绝电防水插座(10A五孔) | 地出电缆线，套不锈钢钢管≥800mm连接插 | 考规格：≥长86mm\*宽86mm\*高42mm；  1.PC哑光磨砂面盖  2.防尘认证：IP\*6(最高等级)  3.阻燃材料：850℃高阻燃PC防火材料  4.无电弧认证：MA无电弧认证(插拔不产生电弧/电火花)  5.安全保护门：拥有保护门(触摸插孔/金属误插不触电)  6.额定电流：10A(5孔)  7.额定电压:220V  8.最大功率：≥2.5KW(10A)，≥4KW(16A)  9.产品尺寸：长86mm\*宽86mm(86型 通用安装)  10.暗装(底盒深度建议45mm以上)  11.安装孔距：60mm(可原位替代普通插座) | 个 | 28 |
| 31 | 新增 | 配FC30 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 8 |
| 32 | 新增 | 配FC34 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC30 | 约2000\*1000\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 8 |
| 33 | 新增 | 配FC34 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约1880\*820\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 5 |
| 34 | 新增 | FC42 | 加装净水超滤机(电局烤箱、醒发箱专用) | 约298\*120\*640mmH | 1.净水产量(L/h)：约600: 2.额定总净水量（L）：约9000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4: 4.进水温度（"C）：约5~38: 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙： 6.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯2支并联：滤精度0.5微米（有效吸附水中余氣、异色、改善水质口感）： 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口 | 个 | 1 |
| 35 | 新增 | FC43 | 加装不锈钢绝电防水插座(10A五孔) | 地出电缆线，套不锈钢钢管≥800mm连接插 | 参考规格：≥长86mm\*宽86mm\*高42mm；  1.PC哑光磨砂面盖  2.防尘认证：IP\*6(最高等级)  3.阻燃材料：850℃高阻燃PC防火材料  4.无电弧认证：MA无电弧认证(插拔不产生电弧/电火花)  5.安全保护门：拥有保护门(触摸插孔/金属误插不触电)  6.额定电流：10A(5孔)  7.额定电压:220V  8.最大功率：≥2.5KW(10A)，≥4KW(16A)  9.产品尺寸：长86mm\*宽86mm(86型 通用安装)  10.暗装(底盒深度45mm以上)  11.安装孔距：60mm(可原位替代普通插座) | 个 | 28 |
| 36 | 新增 | FB37 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号FC02 | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |
| 37 | 新增 | 配FD23 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 1 |
| 38 | 新增 | FD37 | 木面案板台左右两侧加装不锈钢封板（方便安装插座） | 约800\*250 | 1.外壳:采用不低于304不锈钢磨砂板厚度≥1.5mm； | 块 | 16 |
| 39 | 新增 | FD38 | 木面案板台左右两侧加装不锈钢封板（方便安装插座） | 约1050\*250 | 1.外壳:采用不低于304不锈钢磨砂板厚度≥1.5mm； | 块 | 4 |
| 40 | 新增 | FD39 | 加装不锈钢绝电防水插座(10A五孔) | 地出电缆线，套不锈钢钢管≥800mm连接插座 | 参考规格：≥长86mm\*宽86mm\*高42mm；  1.PC哑光磨砂面盖  2.防尘认证：IP\*6(最高等级)  3.阻燃材料：850℃高阻燃PC防火材料  4.无电弧认证：MA无电弧认证(插拔不产生电弧/电火花)  5.安全保护门：拥有保护门(触摸插孔/金属误插不触电)  6.额定电流：10A(5孔)  7.额定电压:220V  8.最大功率：≥2.5KW(10A)，≥4KW(16A)  9.产品尺寸：长86mm\*宽86mm(86型 通用安装)  10.暗装(底盒深度45mm以上)  11.安装孔距：60mm(可原位替代普通插座) | 个 | 30 |
| 41 | 新增 | FD41 | 加装净水超滤机(电局烤箱、醒发箱专用) | 约298\*120\*640mmH | 1.净水产量(L/h)：约600: 2.额定总净水量（L）：9000; 3.进水压力(MPa)：0.1-0.4: 4.进水温度（"C）：5“38: 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙： 6.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯2支并联：滤精度0.5微米（有效吸附水中余氣、异色、改善水质口感）： 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口 | 个 | 1 |
| 42 | 新增 | FD42 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号FD03 | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口，； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |
| 43 | 新增 | 配HB21 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 44 | 新增 | 配HB22 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 45 | 新增 | HB30 | 加装净水超滤机(配蒸柜热风炉用)配编号HB24 | 155\*120\*610 | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.进水压力(Mpa)：约0.1-0.4； 3.进水温度（℃）：约5~38； 4.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 5.树脂滤芯：通过离子交换树脂实现钙、镁离子置换,降低水质硬度,去除水垢。并减少铜、锌等重金属含量含有微量银离子,对细菌有一定的抑制作用； 6.混水调节阀（内置滤头中），根据各地水质情况和使用需求设置； 7.滤芯旋钮式快插接口。 | 台 | 1 |
| 46 | 新增 | HB32 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号HB06) | 155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |
| 47 | 新增 | HB33 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC30 | 约2200\*980\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 9 |
| 48 | 新增 | HB34 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约2000\*800\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 2 |
| 49 | 新增 | HB35 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约4200\*770\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 1 |
| 50 | 新增 | HB36 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约3000\*770\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 2 |
| 51 | 新增 | HB37 | 加装不锈钢绝电防水插座(10A五孔) | 地出电缆线，套不锈钢钢管≥800mm连接插座 | 参考规格：≥长86mm\*宽86mm\*高42mm；  1.PC哑光磨砂面盖  2.防尘认证：IP\*6(最高等级)  3.阻燃材料：850℃高阻燃PC防火材料  4.无电弧认证：MA无电弧认证(插拔不产生电弧/电火花)  5.安全保护门：拥有保护门(触摸插孔/金属误插不触电)  6.额定电流：10A(5孔)  7.额定电压:220V  8.最大功率：≥2.5KW(10A)，≥4KW(16A)  9.产品尺寸：长86mm\*宽86mm(86型 通用安装)  10.暗装(底盒深度45mm以上)  11.安装孔距：60mm(可原位替代普通插座) | 个 | 18 |
| 52 | 新增 | 配HD12 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围约15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 53 | 新增 | 配HD13 | 单孔冷热摇摆水龙头（更换冷热龙头） | 约210\*45\*220 | 1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2.配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄； 3.八寸（约203mm）平颈水嘴，铜管厚度约2.2mm, 360度可旋转；  4.开孔尺寸约25mm\*2,左右开孔间距约203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹； | 个 | 5 |
| 54 | 新增 | HD23 | 加装净水超滤机(配烤箱用) | 约298\*120\*640mmH | 1.净水产量(L/h)：约600: 2.额定总净水量（L）：约9000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4: 4.进水温度（"C）：约5~38: 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙： 6.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯2支并联：滤精度0.5微米（有效吸附水中余氣、异色、改善水质口感）： 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口 | 个 | 1 |
| 55 | 新增 | HD26 | 加装不锈钢绝电防水插座(10A五孔) | 地出电缆线，套不锈钢钢管≥800mm连接插座 | 参考规格：≥长86mm\*宽86mm\*高42mm；  1.PC哑光磨砂面盖  2.防尘认证：IP\*6(最高等级)  3.阻燃材料：850℃高阻燃PC防火材料  4.无电弧认证：MA无电弧认证(插拔不产生电弧/电火花)  5.安全保护门：拥有保护门(触摸插孔/金属误插不触电)  6.额定电流：10A(5孔)  7.额定电压:220V  8.最大功率：≥2.5KW(10A)，≥4KW(16A)  9.产品尺寸：长86mm\*宽86mm(86型 通用安装)  10.暗装(底盒深度45mm以上)  11.安装孔距：60mm(可原位替代普通插座) | 个 | 30 |
| 56 | 新增 | HD27 | 双层工作台左右两侧加装不锈钢封板（方便安装插座） | 约750\*850\*1.5 | 1.外壳:采用不低于304不锈钢磨砂板厚度≥1.5mm； | 块 | 4 |
| 57 | 新增 | HD28 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC30 | 约2250\*1000\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 9 |
| 58 | 新增 | HD34 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约2000\*800\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 2 |
| 59 | 新增 | HD35 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约7400\*770\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 1 |
| 60 | 新增 | HD36 | 约20mm厚云石台面（更换大理石台面）配编号FC23 | 约3000\*770\*20 | 约20mm厚纯白色云石面 | 套 | 2 |
| 61 | 新增 | HD37 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号HD01) | 约155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |
| 62 | 新增 | JB15 | 加装紫外线净水超滤机（制冰机用）配编号JB11) | 155\*120\*610+Φ50\*435mm | 1.净水产量（L/h)：约360； 2.额定总净水量（L）: 约6000; 3.进水压力(MPa)：约0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：约5~38； 5.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.超滤膜滤芯：过滤精度0.01微米；（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口； 9.UV紫外线进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 10.紫外线二次杀菌及抑菌,净水产量（L/h)：约450-680； 11.电压220V 50Hz 15W； 12.监测方式：蜂鸣报警+指示灯闪烁的方式; | 个 | 1 |

1.根据清单要求，按照参数要求进行设备采购。

2.采购的设备必须安装到图纸指定位置。

3.采购的设备要提供3年质保，24小时维修响应服务。

（三）西餐学院实训室小件搬迁要求、办公室搬迁要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 门牌 | 暂估小件物品数量  （暂估数量，以实际搬迁时数量为准） |
| 1 | 中式烹调实训室 | 学府楼-409 | 双耳煸锅3口，小马斗100个，中马斗100个，小盆40个，大盆40个，6寸磁盘30个，8寸磁盘50个，鱼盘10个，料理盒10个，菜板80个，中式菜刀70把等 |
| 2 | 中西式面点实训室 | 学府楼-301 | 烘培烤盘40个，方形烤盘40个，手持电动打蛋器20个，多功能进口料理机10个，吐司盒10个，不沾平底锅10个，厚底奶锅10个，蛋糕模具6寸、8寸、10寸、12寸各5个，蛋糕转盘10个等 |
| 3 | 中西式面点实训室 | 学府楼-302 | 三能圆形发酵篮20个，吐司盒30个，不粘烤盘30个，8连马德琳盘20个，各式铁制蛋糕模具30个，锯齿刀20把，各式硅胶模具（麻将、扑克、象棋等）20个，烘培烤盘40个，方形烤盘40个等 |
| 4 | 中西式面点实训室 | 学府楼-303 | 多功能进口料理机10个，吐司盒10个，不沾平底锅10个，厚底奶锅10个，蛋糕模具6寸、8寸、10寸、12寸各5个，各式铁制蛋糕模具30个，锯齿刀20把，各式硅胶模具（麻将、扑克、象棋等）20个，烘培烤盘40个，方形烤盘40个等 |
| 5 | 糖艺实训室 | 诚悦楼-204 | 多功能进口料理机8个，酒精灯15个，糖画专用铝板20块，手持电动打蛋器15个，不沾平底锅10个，喷沙机5个，矮汁锅10个，糖艺专用气球模具(套)5套，手持式点火枪10个等 |
| 6 | 中西式面点实训室 | 诚悦楼-206 | 烘培烤盘80个，方形烤盘60个，手持电动打蛋器20个，多功能进口料理机10个，吐司盒10个，不沾平底锅10个，厚底奶锅10个，蛋糕模具6寸、8寸、10寸、12寸各5个，蛋糕转盘10个，三能圆形发酵篮20个，吐司盒30个，不粘烤盘30个，8连马德琳盘20个，各式铁制蛋糕模具30个，锯齿刀20把，各式硅胶模具（麻将、扑克、象棋等）20个等 |
| 7 | 中西式面点实训室 | 诚悦楼-207 | 烘培烤盘80个，方形烤盘60个，手持电动打蛋器20个，多功能进口料理机10个，吐司盒10个，不沾平底锅10个，厚底奶锅10个，蛋糕模具6寸、8寸、10寸、12寸各5个，蛋糕转盘10个，三能圆形发酵篮20个，吐司盒30个，不粘烤盘30个，8连马德琳盘20个，各式铁制蛋糕模具30个，锯齿刀20把，各式硅胶模具（麻将、扑克、象棋等）20个等 |
| 8 | 咖啡调酒实训室 | 诚悦楼-212 | 粉渣盒15个，苏打水机3个，红外线光波炉8个，手冲壶（带温度计）10个，分享壶（套）20个，电子称10个，虹吸壶（套）10个，土耳其产纯铜手工雕刻细嘴3个，摩卡壶5个，土耳其咖啡壶10个，比利时壶10个，冰滴咖啡架10个，奶油枪5个，拉花缸20个，巴垫40块，摇壶不锈钢（大中小型号一套）10套，摇壶塑料（大中小型号一套）10套，波士顿摇壶5个，冰桶10个，冰铲8个，马克杯带配套垫盘不锈钢小勺40套，各种鸡尾酒杯600个，不锈钢缸子（套）10个等 |
| 9 | 大师工作室 | 诚悦楼-211 | 矮炖锅10个，高炖锅5个，不锈钢不粘锅5个，铁煎锅10个，炒锅10个，烤盘20个，磨土豆泥盘5，保温灯5个，西餐刀15把，手持搅拌棒10台，低温烹饪机3个，彩色砧板10块，不锈钢菜板支架5个，压面机3个，瓷盘200个，小马斗50个，中马斗50个，盆30个，乐巴托 R2食品料理机3台，滤网20个，手持料理棒5个，粉碎机2台，餐具50套，披萨盘40个等 |
| 10 | 西式烹调实训室 | 诚悦楼-214 | 矮炖锅50个，高炖锅10个，不锈钢不粘锅30个，铁煎锅20个，炒锅20个，烤盘40个，磨土豆泥盘20，保温灯10个，骨锯2把，西餐刀100把，手持搅拌棒20台，低温烹饪机12个，彩色砧板50块，不锈钢菜板支架20个，压面机10个，瓷盘150个，小马斗100个，中马斗100个，盆30个，乐巴托 R2食品料理机3台，滤网20个，手持料理棒10个，粉碎机10台，餐具50套，披萨盘40个等 |
| 11 | 西式烹调实训室 | 诚悦楼-216 | 西餐刀100把，餐具100套，玻璃杯100个，磁盘50个，压面机10个，瓷盘150个，小马斗100个，中马斗100个，盆30个，乐巴托 R2食品料理机3台，滤网20个，手持料理棒10个，粉碎机10台等 |
| 12 | 柠檬七实训室 | 诚悦楼-2楼 | 苏打水机3个，红外线光波炉8个，奶油枪5个，摇壶不锈钢（大中小型号一套）10套，摇壶塑料（大中小型号一套）10套，冰铲8个，马克杯带配套垫盘不锈钢小勺40套，各种鸡尾酒杯60个，不锈钢缸子（套）10个等 |
| 13 | 面塑实训室 | 诚悦楼-302 | 手持料理棒10个，粉碎机10台，厚底奶锅10个，模具套装20套，磁盘30个等 |
| 14 | 巧克力实训室 | 诚悦楼-304 | 巧克力熔炉30个，手持料理棒10个，粉碎机10台，厚底奶锅10个，模具套装40套，磁盘100个，不锈钢磨具50个，手持式隔水加热器皿30个，戚风蛋糕晾网40个，锯齿刮板（套）20套等 |
| 15 | 西式烹调实训室 | 诚悦楼-305 | 矮炖锅20个，高炖锅10个，不锈钢不粘锅30个，铁煎锅20个，炒锅20个，烤盘40个，磨土豆泥盘20，保温灯10个，骨锯2把，西餐刀100把，手持搅拌棒20台，低温烹饪机12个，彩色砧板50块，不锈钢菜板支架20个，压面机10个，瓷盘150个，小马斗100个，中马斗100个，盆30个，乐巴托 R2食品料理机3台，滤网20个，手持料理棒10个，粉碎机10台，餐具50套，披萨盘40个等 |
| 16 | 西式烹调实训室 | 诚悦楼-307 | 矮炖锅20个，高炖锅10个，不锈钢不粘锅30个，铁煎锅20个，炒锅20个，烤盘40个，磨土豆泥盘20，保温灯10个，骨锯2把，西餐刀100把，手持搅拌棒20台，低温烹饪机12个，彩色砧板50块，不锈钢菜板支架20个，压面机10个，瓷盘150个，小马斗100个，中马斗100个，盆30个，乐巴托 R2食品料理机3台，滤网20个，手持料理棒10个，粉碎机10台，餐具50套，披萨盘40个等 |
| 17 | 刀工训练实训室 | 图信楼-332 | 菜板100个，西餐刀100个，中餐刀100个，马斗50个，盆30个，不锈钢托盘100个等 |
| 18 | 办公室 | 诚悦楼205 | 7位老师班级学生档案袋，书籍，党建材料，荣誉牌匾等 |
| 19 | 办公室 | 诚悦楼213 | 4位老师班级学生档案袋，书籍，党建材料，荣誉牌匾，实习材料，招生简章等 |
| 20 | 办公室 | 诚悦楼301 | 10位老师班级学生档案袋，书籍，党建材料等 |
| 21 | 办公室 | 诚悦楼309 | 8位学生档案袋，书籍，党建材料，荣誉牌匾等 |
| 22 | 考务室 | 诚悦楼208 | 近3年内西餐学院学生期末考试试卷 |

1.小件物品校方安排专人清点，归类单独运输。

2.供应商搬运时做好数量、房间号等标识。

3.搬迁到校方制定位置，并由负责人签字交接。

（四）办公室家具搬迁要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门牌号 | 搬迁物品 | 办公桌数量 | 电脑数量 | 办公椅数量 | 高柜数量 | 小铁柜数量 | 大会议桌数量 | 会议椅数量 | 边柜数量 | 沙发 |
| 1 | 图信楼331 | 单体办公桌2套，备用办公桌3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | / | / | / | / |
| 2 | 图信楼216 | 备用办公桌4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | / | / | / | / |
| 3 | 图信楼217 | 备用办公桌1，会议桌1个 | 1 | 1 | 1 | 4 | / | 1 | 15 | / | / |
| 4 | 图信楼208 | 备用办公桌4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| 5 | 诚悦楼205 | 四联办公桌1套二联办工桌1套，单体办公桌3套 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | / | / | / | / |
| 6 | 诚悦楼213 | 单体办公桌4套  会议桌1个， | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | / | 3 | 3 |
| 7 | 诚悦楼302 | 单体办公桌10套，备用办公桌1 | 11 | 10 | 11 | 5 | 0 | / | / | / | / |
| 8 | 诚悦楼309 | 单体办公桌8套，会议桌1个 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | / | / | / |
| 共计 | | | 45 | 31 | 34 | 34 | 22 | 4 | 12 | 3 | 3 |

1.将清单上的物品搬运到校方指定位置。

2.保证物品完好无损。

（五）旧设备维修要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 搬迁设备名称 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电磁单头小炒炉（电功率：15KW/380V） | 加热线盘 | 个 | 2 |
| 2 | 电磁单头大炒炉连小炒炉（电功率：18KW+15KW/380V） | 温度控制旋钮开关 | 个 | 1 |
| 3 | 电磁单头小炒炉（电功率：15KW/380V） | 电磁炉微晶玻璃板 | 个 | 1 |
| 4 | 四头电磁感应炉连焗炉(电功率：20KW+6KW焗炉/380V) | 电磁控制主机 | 台 | 1 |
| 5 | 单缸炸炉(电功率：12KW/380V) | 温控开关300度 | 个 | 5 |
| 6 | 电力双缸炸炉（电功率：24KW/380V） | 电炸炉温控开关 | 个 | 3 |
| 7 | 单缸炸炉(电功率：12KW/380V) | 加热管 | 组 | 2 |
| 8 | 电热万能蒸烤箱（6格2/3GN）(电功率：6.9KW/380V) | 控制板 | 套 | 1 |
| 9 | 单门10盘醒发箱（电功率：2.7KW/220V） | 循环风扇 | 个 | 2 |
| 10 | 单门10盘醒发箱（电功率：2.7KW/220V） | 温控开关110度 | 个 | 8 |
| 11 | 电力三层六盘烤箱（电功率：19.8KW/380V） | 接触器 | 个 | 2 |
| 12 | 双门高身冷冻冰箱(电功率：0.47KW/220V) | 控制开关 | 个 | 1 |

1.根据清单要求进行设备维修。

2.维修后设备使用情况必须达到设备未损坏前的水平。

3.维修所更换配件保修1年。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2025年8月8日起，至2025年8月10日17:00止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2025年8月10日17:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东城市服务职业学院

地 址：烟台市高新区科创西路60号

联 系 人：丛老师

联系方式：0535-2246687

采购代理机构：山东云尚建设项目管理有限公司

地址：烟台高新区科技大道69号创业大厦西塔裙楼410

联系人：孙凯

联系方式：0535-6750088