采购项目需求方案

采购部门：山东城市服务职业学院

采购代理机构：山东云尚建设项目管理有限公司

项目名称：二期运动场地体育器械采购项目

编制时间：2025年8月3日

一、项目概况及预算情况

本项目为山东城市服务职业学院二期运动场地体育器械采购项目。

项目预算：本项目预算为人民币贰拾万元整（¥200000.00）。

二、采购标的具体情况

项目概况：

本项目为二期运动场地体育器械采购项目。本项目划分为一个包。供应商须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供

采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 篮球架 | 1.立柱：φ219mm 2.壁厚：约3.0mm 3.伸臂：约180cm 4.支点：φ42mm壁厚2.0mm 5.篮板：约180\*105\*1.0cm 6.篮筐：双簧标准篮筐 7.喷漆：静电喷塑处理 8.篮筐距地面高度：约3.05m 9.材质：钢板焊接  10篮板材质：钢化玻璃  11.篮筐：圆钢焊接 | 副 | 18 |
| 2 | 网球架 | 直插式网球柱  1.规格：高约1070mm  2.适用区域：室外网球场地  3.配件：预埋件一副  4.材质：圆管（直径约89mm）、主管使用直径约76mm、厚度约2.0mm的圆管、管壁上焊接有4个挂网勾，用于挂网，将钢丝绳收紧。 | 副 | 1 |
| 3 | 排球架 | 1.立杆外管直径约90mm，内管直径约76mm，壁厚约2.0mm的钢管。  焊接喷塑紧线器，顶端铁滑轮。全身经过高温静电喷涂。  2.箱体尺寸约41x68x30cm，采用铁板焊接，铁板厚度约1.4mm，高温静电喷塑。加砂石配重，双拉杆三角支撑，底座为带轴承的PU轮。 | 副 | 4 |
| 4 | 铸铁羽毛球柱 | 1.颜色要求：黄色（可根据采购人要求定制）  2.铸铁羽毛球柱参数：立柱直径约φ40 壁厚约3mm，采用无缝钢管喷塑，箱体尺寸约30cm\*23cm\*9cm 3.总规格尺寸约82\*30\*155cm，重约80公斤 | 副 | 8 |
| 5 | 乒乓球台 | 1.外形尺寸(长×宽×高)：约2740mm×1525mm×760mm  2.材质：台面：smc材质约5公分大翻边  框架：60管焊接 壁厚约2.5mm  3.主要承载横梁材料及尺寸：约Φ32 mm×2.0mm  4.工艺：静电喷涂工艺 | 副 | 8 |
| 6 | 云梯 | 1.产品名称：云梯  2.颜色：蓝色（后期可根据采购人要求定制）  3.材质：国标钢材  4.规格：约3000\*870\*2350mm、立柱直径约114mm 厚度约2.5mm  5.工艺：静电喷塑 | 副 | 1 |
| 7 | 肋木 | 产品名称：双肩肋木  双格肋木直径约114mm，约厚度2.5mm  1.材质；钢管焊接、  2.安装方式；直埋，水泥浇灌 | 副 | 1 |
| 8 | 双杠 | 1.产品名称：双杠（地埋双杠）  2.占地空间（长x宽x高）：约2450x590x1380mm、立柱直径约114mm、厚度约2.5mm  3.材质；钢管焊接  4.安装方式；直埋，水泥浇灌 | 副 | 2 |
| 9 | 高低杠 | 1.产品名称：高低单杠  2.颜色：蓝色、红色等（后期可根据采购人要求定制）  3.材质：国标钢材  4.工艺：静电喷塑 | 副 | 3 |
| 10 | 双位双杠 | 1.外形尺寸：约1875\*530\*1600mm、立柱直径114mm、厚度2.5mm  2.产品名称：双位双杠  3.产品材质：钢材  4.主色调颜色：黄蓝组合，红黄组合（后期可根据采购人要求定制）  5.安装方式：地埋或膨胀螺丝固定  6.产品工艺：采用直径114mmx2.5mm标准焊管制作，扶手管采用不小于直径32mmx2.5mm标准焊管制作。所有零部件外露部分均采用圆角过渡。 7.表面处理：采用静电喷塑处理，整体满足了环保要求和耐候性要求。  8.紧固用标准件：表面涂层防护等级≥六级，盐雾试验≥2000小时 | 副 | 2 |
| 11 | 腹肌架 | 1.产品名称：双人腹肌板  2.颜色：黄蓝组合，红黄组合（（后期可根据采购人要求定制）  3.材质：国标钢材,壁厚约2.5mm  4.规格：约175\*180\*70cm  5.工艺：静电喷塑 | 副 | 2 |
| 12 | 吊环 | 1.产品名称：室外吊环 2.规格：约3000\*1000\*2500mm、主管采用直径约114mm、壁厚约2.5mm 3.材质：钢管 | 副 | 1 |

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2025年8月4日起，至2025年8月6日17:00止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2025年8月6日17:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东城市服务职业学院

地 址：烟台市高新区科创西路60号

联 系 人：丛老师

联系方式：0535-2246687

采购代理机构：山东云尚建设项目管理有限公司

地址：烟台高新区科技大道69号创业大厦西塔裙楼410

联系人：孙凯

联系方式：0535-6750088