山东省城市服务技师学院

堡垒机设备采购项目询价公告

#### 一、 采购内容

山东省城市服务技师学院堡垒机设备采购项目，相关技术要求详见附件。

二、投标人资格

1. 在中国境内依法注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

2.无不良信用信息记录（提供信用中国查询信用报告）；

3.本项目不接受联合体投标。

三、报价要求

1. 即日起至2022年9月21日16时00分，每日上午8:00-11:30，下午2:30-4:00到山东省城市服务技师学院后勤处（山东省烟台市高新区海天路1001号）提交报价文件（因疫情防控等原因，请提交报价前提前联系采购人，获得提交报价文件的最新方式）。联系人和联系电话：丛老师，18863891490；2246687。

2. 报价人须提供包含以下内容的加盖单位公章的报价资料一份：工商营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、报价单、服务承诺（包括优惠条件承诺）、联系人及联系方式、投标人资格要求等。上述资料装订成册，自行密封并在封面加盖单位公章，否则视为无效投标。所交资料因存档需要，采购人不予返还。

3. 报价为完成清单范围内全部内容的总价，包括材料费、运输费、人工费、利润、税金等所有费用，且综合考虑市场、政策等因素引起的原材料价格上涨等不确定风险。

四、其他要求

1.采购人不组织统一考察现场，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉该项目的一切情况，并承担一切与报价有关的风险、责任和义务。

2. 采购人未设置最低限价，但投标人报价不得明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，也不允许低于成本价报价。否则，采购人将认为其报价有可能影响产品质量、服务质量或不能诚信履约。投标人现场不能对其低报价做出合理解释的，采购人可根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规认定为无效报价。

3.中标人因自身原因放弃中标人资格，将不允许再次参与该项目，一年内不允许参与采购人其他项目。

4.报价资料应符合完全响应学院一键报警方案要求，一键报警方案见附件。

五、控制价及付款方式

本项目总控制价为人民币58000元。本项目质保金为成交总价的3%，质保期3年，从安装完毕并验收合格之日起算。本项目采取以学院认可的付款方式付款。

六、截止报价时间，报价人不足3家或在评审过程中实质性响应询价文件要求的报价人不足3家，采购人可改为竞争性谈判采购。

七、报价人提交报价资料视为同意该询价公告条款，采购人享有对该条款的解释权。

附件：1、报价单

2、技术要求

山东省城市服务技师学院

2022年9 月 18日

附件1：报价单

报价单

山东省城市服务技师学院：

我单位在山东省城市服务技师学院堡垒机设备采购项目中的报价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

联系人：

联系电话：

报价单位（章）：

2022年 月 日

附件2：技术要求

1、（1）软硬件一体化设备，采用标准机架式硬件结构，B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端；单交流电源；存储空间≥2TB；≥RJ45\*4个千兆电口；100个主机/设备操作监控许可证。

（2）支持旁路部署；支持双机、集群部署。

（3）图形并发会话数≥100；字符型并发会话数≥200。

（4）支持字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET；支持图形协议：RDP、VNC；支持文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板；支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。

（5）支持IE、Edge、Firefox、Chrome、Safari等浏览器类型。

（6）支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。

（7）持运维操作实时监控、阻断；支持运维操作视频回放，回放视频支持离线下载及离线回放、定位回放。

（8）支持历史会话检索，检索条件支持灵活组合查询；支持检索结果的二次检索；支持检索模板配置。

（9）内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。

（10）支持主机批量导入、导出；设备类型支持隐藏功能；支持自定义设备类型、协议及端口。

（11）支持主机自动发现添加功能；支持主机组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理。

（12）支持访问授权批量导入、策略优先级配置、黑名单与白名单方式；支持运维访问二次审批、双人协同访问、操作备注、工单审批下发等功能。

（13）主机类型及账号改密方式支持自定义配置；

（14）支持审计数据支持根据磁盘配额或存储周期自动归档、备份。

**2、其他要求：**

为保证供货产品质量和售后服务，提交报价时需同时提供以下资料或承诺，缺任一份资料都视为无效报价：

1. 提供针对本项目的生产厂商原厂授权函
2. 提供三年7\*24小时的售后服务承诺
3. 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本。